{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,6]]}
["广西商业学校美容实训室装修工程量清单"]
["序号","项目名称","材料/技术说明","单位","数量","单价","合价"]
[1,"黑板墙拆除","人工拆除，垃圾归堆放在临时堆放点","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[2,"铝扣板吊顶","1、6#螺纹吊杆膨胀吊丝。\n2、38轻钢主骨挂扣板专用铝合金三角卡骨。\n3、600*600*0.7铝扣板，颜色款式选样。","㎡",{"$f":"17.2*8.5","v":{"v":146.2,"d":"146.20"}}]
[3,"墙面碳晶板墙板","1、墙面基础平整度处理。\n2、8厘竹木纤维碳晶墙板，卡口安装固定，颜色款式选样。","㎡",{"$f":"54.5*3.05","v":{"v":166.225,"d":"166.23"}}]
[4,"金属踢脚线","8厘黑色铝合金踢脚线，专用卡槽固定。","米",{"v":54,"d":"54.00"}]
[5,"地面800*800瓷砖","1、800*800瓷砖，优等，颜色款式选样。\n2、10MM水泥粘接。\n3、30MM水泥砂浆垫层。","㎡",{"$f":"17.2*8.5","v":{"v":146.2,"d":"146.20"}}]
[6,"木门","多层实木门，颜色纹理选样；桥动力学实木门芯，阻燃材料填充，双面贴多层实木饰面板。","樘",{"v":1,"d":"1.00"}]
[7,"定制柜","多层实木柜，颜色纹理选样；18厘多层实木柜体，9厘多层实木背板，304不锈钢液压缓冲合页。","㎡",{"$f":"(7.7+5.4)*3.05+7.7","v":{"v":47.655,"d":"47.66"}}]
[8,"窗帘","定制遮光窗帘，窗帘布遮光率≧99%。","㎡",{"$f":"1.7*2*6","v":{"v":20.4,"d":"20.40"}}]
[9,"强电路改造","线材类型：国标铜芯线  线材参数：6平方、4平方、2.5平方  \n1、电源线在埋入墙内，吊顶内、地板或地砖内时必须穿薄层金属管，导线在管内不应有结头和扭结。吊顶内灯位连接管线可以用软管导线，保护管内的穿线必须能抽动、更换；较管长度不得超过600mm。  \n2、电线保护管的弯曲处，应使用配套管工具或配套弯头，不应有折皱，凹陷和裂缝，且弯曲程度不应大于管外径的10%；  \n3、当电源线需进行分支时，应使用分线盒；  \n4、电源线的火、零、地三线分别用红色、蓝色、黄绿色，开关的控制线（电源线和回火线）分别使用红、黄、绿色和白色线，禁止使用花线（双色线）做火线，同一套房间内导线分色颜色必须一致；  \n5、临时用电须使用护套线；  \n6、同一交流回路的导线应穿于同一管内，管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%；  \n7、线盒安装平直，穿线结束后，线管与线盒用锁扣连接，并应保证电线在管内可以抽拉自如；  \n8、电源线与水管平行间距应≥300MM，交叉间距≥100MM；  \n9、空调线的截面积视空调功率大小而定，当空调功率小于2P时，电源线的截面积可以用2.5平方毫米，当空调功率大于2P时，电源线的截面积须用4平方毫米；  \n10、所有电器安装完成后，应做测试。  \n11、入户主电源已经接入场地。 \n12、入户主水管已经牵引至装修场地。\n13、配电箱、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。","㎡",{"$f":"17.2*8.5","v":{"v":146.2,"d":"146.20"}}]
[10,"600*600扣板灯","高亮双驱动平板灯；LED光源；有机玻璃面板；铝合金灯身主材料 规格600x600","套",{"v":24,"d":"24.00"}]
[11,"开关插座","标准 GB2099.3-2008电气参数.电压范围：180V～250V 50Hz,设计功率：2500W 10A MAX（纯电阻特性负载）,环境温度：-10℃～+42℃,温 升：≤45℃（10A电流时）,相对湿度：≤95%，在此环境下连续48H确保正常工作。待机功耗：≤2.0W,阻燃等级：UL94-V0","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"漏电断路器","1.断路器双重保护的限流型高分断小型断路器.2.交流50Hz 额定电压400V及以下，额定电流63A及以下的电路中.3.线路过载和短路保护之用，也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。4.塑料外壳、操作机构、触头、灭弧系统、脱扣机构等组成，外壳采用高阻燃、高强度的特种塑料,抗冲击能力强、重量轻。产品符合:IEC 60898 -2002 GB 10963 -199标准","个",2]
[12,"给排水管道施工","洗头床给排水管道施工，给水用PPR水管，排水使用PVC-U排污管；水管管径根据现场及实际使用要求预留。","㎡",{"$f":"8.6*8.5","v":{"v":73.1,"d":"73.10"}}]
[13,"大理石洗手台","镀锌方通焊金属支架，定制大理石台面。","米",{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[14,"台盆","陶瓷台上盆，款式选样","套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[15,"龙头","304不锈钢龙头，符合国家标准。","套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[16,"垃圾清理",null,"㎡",{"$f":"17.2*8.5","v":{"v":146.2,"d":"146.20"}}]
[17,"垃圾外运",null,"车",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"项目合计"]